Franklin Colton Parry

11/4/2013

CS 2600

Lab 4 wireshark

1. The Time delta from previous captured frame: 0.010168000 seconds.
2. The Frame Length: 74 bytes (592 bits)
   1. Destination: BelkinIn\_34:0a:7b (00:22:75:34:0a:7b)
   2. Source: LiteonTe\_4e:54:af (2c:d0:5a:4e:54:af)
3. Belkin International Inc. 00-22-75 (hex)
4. Type: IP (0x0800) 08 00
   1. Version: 4
   2. Header length: 20 bytes
   3. Source: 192.168.2.4 (192.168.2.4)
   4. Destination: 74.125.239.137 (74.125.239.137)
   5. Type: 8 (Echo (ping) request)
   6. Type: 0 (Echo (ping) reply)
5. 